Материалы, применяемые для архитектурно-художественной керамики

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ II | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Архитектурная художественная керамика | Материалы, применяемые для архитектурно-художественной керамики

Материалы, применяемые для архитектурно-художественной керамики

Материалом для изготовления архитектурно-художественной керамики могут служить по существу все виды керамических масс, но чаще всего применяются терракотовые, майоликовые и шамотные массы.

Терракота - это изделия, изготовленные из цветной железистой глины без покрытия глазурью. Иногда поверхность терракотовых изделий пропитывается растворами солей металлов или расписывается обычными или флюсными ангобами.

Основными требованиями, предъявляемыми к керамической массе, предназначенной для изготовления терракоты, являются: отсутствие растворимых солей, приводимых к образованию "высолов" на поверхности изделий; отсутствие крупных включений каменистых материалов, что обеспечивает хорошую обработку (вплоть до полировки) поверхности терракотовых изделий.

Приготовляют терракотовую массу из железистых глин (весьма желательно пропустить массу через фильтр-пресс с целью удаления растворимых солей).

Формуются терракотовые изделия обычно в гипсовых формах, влажность массы 18...22%. Полировка изделий осуществляется в кожетвердом состоянии вручную - костяными или роговыми стеками или с помощью полировальной машинки с гибким валом.

После обжига терракота должна иметь водопоглощение не более 8...10%. Крупные терракотовые изделия изготовляют из двух масс: для основного слоя применяется масса с добавкой шамота, для лицевого слоя - обычная терракотовая. Этим достигается снижение воздушной и огневой усадки, которая при больших размерах изделий бывает очень значительной.

Майолика находит широкое применение в современной архитектуре, при этом используются все известные приемы и способы декорирования - ангобы, глазури, эмали, роспись подглазурными красками и растворами солей, задымление и др.

Для архитектурной майолики, которую используют в интерьерах зданий, не существует каких-либо ограничений по составу и свойствам масс и глазурей, но фасадная облицовочная майолика (вазы, скульптура, фонтаны) естественно должна быть морозостойкой и прочной.

Изделия из шамотных масс обладают красивой зернистой фактурой, которая создается путем ввода в массы шамота разной степени дробления.

Поверхность шамотных изделий неровная, поэтому глазури не образуют ровного слоя.

Обжиг шамотных изделий обычно проводится при температуре более высокой, чем обжиг майолики, поэтому роспись растворами солей выявляется более ярко.

Наиболее распространенным видом керамики в интерьерах являются орнаментальные и тематические панно. Изготовляются они или из обычных фаянсовых плиток, или из специально приготовленных и отформованных плит. Предназначаются панно для интерьеров общественных изделий - гостиниц, театров, магазинов, детских садов, школ и т.д. Широко используются при оформлении интерьеров настенные декоративные керамические тарелки и блюда. Крупные блюда диаметром более метра изготовляют составными.

Для формовки блюд обычно используют шамотные массы. Декор таких изделий самый разнообразный. Для отделки полов в общественных зданиях в последние годы начали применять керамические плитки, декорированные цветными глазурями и росписью керамическими красками. Обычно художники используют для Декорирования плиток печать и трафарет, такие плитки применяют при строительстве бассейнов, спортивных комплексов и т.д.

Все большее распространение получают в современной архитектуре керамические решетки - перегородки. Функциональное назначение таких перегородок - разделение одного помещения на несколько меньших зон. Часто при устройстве решеток применяется металлический каркас, а керамические детали служат как бы вставками.

Объемно-скульптурная декоративная керамика - вазы, сосуды, скульптура, светильники и др.- обычно изготовляется из шамотных масс и декорируется самыми разнообразным" приемами - росписью солями, глазурями.

ЧАСТЬ II
Глава 25. Малая пластика
25.1. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм 25.2. Народная керамическая игрушка
Глава 26. Архитектурная художественная керамика
26.1. Специфическая особенность архитектурной керамики 26.2. Материалы, применяемые для архитектурно-художественной керамики 26.3. Особенности монументальной керамической живописи
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I Приложение II Приложение III Приложение VI Приложение V
Литература
ЧАСТЬ I

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION