Глазурование

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Роспись подглазурнымя красками | Глазурование

Глазурование

Утильные фарфоровые и фаянсовые изделия, особенно посуда, после нанесения на них декора подглазурным способом, как правило, покрываются глазурью, которая потом закрепляется обжигом.

Изделия, покрытые глазурью, во-первых, становятся более прочными (водо- и газонепроницаемыми), во-вторых, глазурь защищает их от различных загрязнений (пыли к др.), а кроме того, она придает изделиям более декоративный и эффектный вид.

Процесс глазурования заключается в следующем: на фарфоровые и фаянсовые изделия пульверизатором (рис. 122) наносится тонкий слой водной суспензии глазури или путем погружения изделия в специальный резервуар с глазурью, напоминающей по своей консистенции и внешнему виду сметанообразную массу. При частичном глазуровании слой глазури наносят на изделие с помощью кисти. Во время обжига глазурь плавится и покрывает поверхность изделия стеклообразным слоем.

122. Глазурование изделий пульверизатором

В случае необходимости сохранения четкости красочного контура следует глазурь наносить на расписанное изделие в тот момент, когда краски уже подсохли. Если задуман обратный эффект, то глазурью следует покрывать только что нанесенные краски.

Для подглазурной живописи на фарфоровых изделиях характерно применение кобальтовой краски, часто оксидом кобальта изделия (вазы, чашки и др.) покрываются целиком. После обжига оксид кобальта дает звучный глубокий темно-синий тон. Он красив в сочетании с декором, выполненным золотом (в виде росписи, пестрения или просто отводки).

Глазури бывают прозрачные и глухие, бесцветные и цветные (окрашенные), тугоплавкие и легкоплавкие. Изделия из фарфора обычно покрывают бесцветными глазурями. Фаянсовые изделия глазуруют цветными глазурями нежных светлых оттенков. Когда глазурь наносят на изделие, высушенный пористый керамический материал, обладающий свойством впитывать в себя влагу, оставляет на поверхности изделий твердые суспензированные частицы глазури. Обычно этот глазурный слой получается толщиной 0,5...1,0 мм.

123. Станок для зачистки натеков глазури

После нанесения глазури и сушки изделия его необходимо зачистить от образовавшихся потеков с помощью специального приспособления или металлического резака (рис. 123). Прочистке подвергаются имеющиеся на посуде и других изделиях отверстия (например, носик чайника). Главное - необходимо почистить дно каждого изделия во избежание его приплавления к подставке капселя, в которой оно устанавливается для проведения обжига.

124. Станок для шлифовки изделии после обжига

Если на поверхности изделия до обжига замечены плохо заглазурованные участки, их следует дополнительно заглазуровать с помощью широкой кисти (при этом стараться, чтобы наносимый слой глазури был одинаковой толщины, без просветов черепка изделия)

Наплавлепие глазури па изделие, независимо от ее назначения, ведется в период проведения обжига. После обжига каждое изделие должно подвергаться шлифовке со стороны дна на специальном станке (рис. 124). При обжиге изделий возможно возникновение различных дефектов, снижающих качество декора (изделия могут быть переведены в число бракованных); при неаккуратном глазуровании изделий возможно появление дефектов на поверхности изделий.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION