Изготовление свечей

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Прочие художественные изделия | Изготовление свечей

Изготовление свечей

Отливка свечей (рис. 1). Обыкновенную свечу диаметром от 0,6 см до 6 см можно отлить, изготовив из лощеной бумаги (калька) форму одноразового использования. Для этого возьмем деревянную палочку круглого сечения и необходимого диаметра. В торце ее с помощью гвоздика закрепим фитиль, плотно обернем палочку бумагой так, чтобы получилась трубочка и остался свободным конец выше торца на величину, равную высоте свечи. Трубочку на палочке закрепим кнопками, а сверху - скрепкой. Чем толще отливается свеча, тем надежнее должно быть крепление. Усилить крепление можно липкой лентой, нитками или клеем. Установив палочку строго вертикально (лучше всего зажать в тисках), через верхнее отверстие выведем фитиль наружу. Расплавим стеарин (парафин) и, держа фитиль вертикально левой рукой, зальем массу в форму. После затвердения массы свечу освободим от формы. Лощеная бумага от еще теплой свечи отстает хорошо.

Рис. 1. Отливка свечи

Для свечей квадратного или прямоугольного сечения формы хорошо склеить из бумаги, для конусообразных подойдут бумажные или пластмассовые стаканчики. Круглую свечу можно отлить в стеклянной лабораторной колбе, а затем колбу осторожно разбить. Для других форм таким же образом можно использовать стеклянные флаконы из-под парфюмерии, пластмассовые бутыли из-под шампуней и кремов и т.д.

Лепка свечи "Роза" (рис. 2). Возьмем любую готовую свечу высотой 5-6 см и облепим ее лепестками, изготовленными из стеарина желтого или розового цвета. Если нет цветного можно белый окрасить жирорастворимыми красителями.

Рис. 2. Декоративная свеча, вылепленная из размягченного стеарина

Сначала изготовим лепестки розы. Для этого в двух металлических банках разогреем кусочки стеарина: в одной - до жидкого, а в другой - не доводя до жидкого состояния. Из размягченной массы стеарина вылепим лепестки розы: для нижней части свечи - большего размера, а для верхней - меньшего. По форме лепестки должны быть разные, края их можно подгибать, сворачивать в трубочку, стараясь придать им естественный вид. Заготовив лепестки, закрепим свечу вертикально и приступим к облепливаю. Большие лепестки для нижнего ряда примерим к основе, обмакнем лепесток в жидкий стеарин, быстро прижмем к свече и подержим, пока он приклеится. Выполнив таким образом первый ряд, приступим ко второму. Лепестки второго ряда нужно прилепить не только к основе, но и к нижним лепесткам так, чтобы каждый опирался на два нижних. Для этого при лепке боковые края лепестков второго ряда подогнем вниз и, обмакнув каждый в жидкий стеарин, прилепим к основе и двум лепесткам. Так закрепляются и третий, и четвертый ряды. Пятый, заключительный ряд из самых маленьких лепестков завершает цветок, лепестки его расположим в виде бутона, примерно под углом 60-70° к горизонтальной плоскости по окружности свечи-основания. Поверхность лепестков можно немного оплавить: уже готовую свечу нужно подержать короткое время на высоте 50 см над газовой горелкой и после этого дать стеарину застыть.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION