Техника рельефного гобелена

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Ручное узорное ткачество | Техника рельефного гобелена

Вера Видука "Техника рельефного гобелена"

Гобелен ткется из отдельных геометрических фигур квадратов с рельефной бахромой, которые затем скрепляются вместе и их расположение можно варьировать. На рисунке дано техническое описание изготовления одного такого квадрата. В центре каждого квадрата квадрат меньшего размера. Ширина квадрата - 63 см, квадрата в центре - 21 см. Чтобы выткать один квадрат, потребуется 1,7 кг пряжи, для квадрата в центре - 0,3 кг.

Для того, чтобы тканное изделие получилось рельефным, бахрома должна быть разной длины, как указано в техническом описании: от № 1, равняющейся 6 см, до № 11-18,5 см (см. рисунок). Нарезают бахрому (разной длины) по данной в описании длине и завязывают в соответствии с техническим рисунком. После того как квадрат выткан, бахрому не надо больше подрезать.

Схема возрастания и убывания длины бахромы от центра квадрата (№ 11) до края (№ 1) по диагонали

Различные нюансы получаются, если один пучок, из которого завязывается каждый узелок бахромы, составить из 30 нитей тонкой пряжи, например, из полушерстяной пряжи 9/1. Ткать нужно таким образом, чтобы две нити бахромы составляли площадь величиной 1-2 см (1 квадратный см). Для этого плотность сновки основы должны быть две нити основы на 1 см, а бахрома с нитями, образующими узор, тоже составляла 1 см. За каждым рядом бахромы ткется грубый шнур или нить из пакли.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION