Роспись растворами солей

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Роспись подглазурнымя красками | Роспись растворами солей

Роспись растворами солей

Кроме росписи по сырому (необожженному) или по утильному черепку, выполняют роспись растворами солей и по слою необожженной глазури и эмали. Обычно для работы используются насыщенные (при комнатной температуре) растворы. Так как насыщенный раствор содержит постоянное количество соли, то приготовить такой раствор краски можно даже не взвешивая ни соль, ни воду.

В тех редких случаях, когда требуется для работы перенасыщенный раствор, его приготавливают по несколько раз, повышая температуру растворителя - воды. Однако следует иметь в виду, что при остывании перенасыщенного раствора из него будут выпадать кристаллики соли, что может явиться причиной порчи изделия при росписи. Целесообразнее получать более интенсивную окраску путем последовательного нанесения на изделие нескольких мазков насыщенного раствора.

Одинаковая и постоянная концентрация растворов солей значительно облегчает и процесс приготовления растворов меньшей концентрации, а также растворов - смесей нескольких солей. Обычно разбавляются растворы водой в отношениях, кратных целым числам. В табл. 19 приводятся основные сведения о солях металлов, применяемых для росписи керамики.

Таблица 19 Разбавляют растворы в отношениях, кратным целым числам 1:1,1:2 и т.д.

Предпочтительнее пользоваться азотнокислыми солями, дающими после обжига более чистые тона, кроме того, азотнокислые соли быстрее растворяются в воде комнатной температуры.

Для лучшего освоения довольно сложной техники росписи солями художнику необходимо самому сделать палитру красок-растворов, используя для этого обожженные фаянсовые плитки или тарелки. На плитку наносятся растворы солей, начиная с насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1:2; 1:5; 1:10; 1:20. Затем плитка прокаливается в обжигательной печи, покрывается глазурью и опять обжигается при температуре политого обжига. Обычно в краску вводят до 10-15% декстрина, чем достигается оптимальная для росписи вязкость раствора.

При покрытии больших поверхностей подглазурной краской-раствором в нее добавляют глицерин в соотношении 1:1 или 1:2. После росписи растворами солей изделия обязательно прокаливают при температуре 700...800С; при этом соли разлагаются до окислов, нерастворимых в воде. Глазурный обжиг изделий с росписью растворами солей проводится по обычному режиму. Для получения более четкого рисунка растворами солей, используют скипидарное масло или олифу, которыми оконтуриваются поверхности, подлежащие покрытию красками.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION