Специфическая особенность архитектурной керамики

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ II | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Архитектурная художественная керамика | Специфическая особенность архитектурной керамики

Специфическая особенность архитектурной керамики

К этой группе относят изделия, применяемые для облицовки фасадов, внутренних стен и полов зданий (лицевой кирпич, плитки, различные профильные детали, декоративные панно и др.), садово-парковую керамику (крупные вазы, скульптура, барельефы, фонтаны и др.).

К качеству архитектурно-художественной керамики предъявляются высокие требования, определяющие ее долговечность (механическая прочность, морозостойкость, стойкость к истиранию и т.д.).

Начало производства строительной керамики, так же как и изготовление керамических изделий бытового назначения, уходит в глубь веков. Сначала научились использовать для строительства жилищ кирпич из необожженной глины (сырец) и в настоящее время еще находят применение кирпичи из самана - смеси глины и мелконарезанной соломы.

Но уже за три тысячи лет до нашей эры в Египте и Мессопотамии люди научились обжигать кирпич. Для отделки Египетских пирамид уже применялись изразцы.

В Древней Греции при постройке культовых сооружений (храмы Посейдона, Парфенон и др.-V в. до н. э.) широко использовались кирпич, черепица, глазурованная керамика.

В Древнем Риме при строительстве Колизея (I в. до н. э.) и Пантеона (II в. и. э.) применялся кирпич.

На территории нашей страны производство строительной керамики было широко развито уже в X в.; так, при сооружении Десятинной церкви, Софийского собора и Золотых ворот & Киеве применялся обожженный кирпич - "плинфа", размером 340х270х40 мм.

В Новгороде начали применять кирпич в XI в.

В Москве строительство кирпичных зданий (церквей, башен) началось с середины XIV в., а в XV в. кирпич уже широко применяется для строительства жилых домов.

При постройке храма Василия Блаженного (середина XVI в.) использовался обыкновенный и цветной кирпич, черепица. В это же время началось производство и глазурованных изразцов; состав белой оловянной эмали в России был получен раньше, чем в других европейских странах.

В XVIII-XIX вв. в России были организованы многочисленные предприятия, выпускавшие простой и облицовочный кирпич, черепицу, изразцы, садовые вазы, плитки для полов, облицовочные плитки. Однако это производство носило полукустарный характер и основывалось на тяжелом ручном труде.

В настоящее время в нашей стране действует целая индустрия строительной керамики, включающая заводы по производству кирпича, фасадной облицовочной керамики, плиток для полов, санитарно-технических изделий, глазурованных плиток и др.

Художественные керамические изделия в современной архитектуре применяются чрезвычайно широко - это панно, вставки, рельефы, скульптура, объемные композиции, решетки перегородки, вазы, фонтаны, камины и др.

Фактурные и цветовые качества керамики, разнообразие форм, различных по масштабу, богатая палитра средств декорирования - все это представляет художникам и архитекторам огромные возможности для воплощения самых смелых творческих замыслов. Такие традиционные техники, как фреска и сграффито получают в керамике свое особое развитие.

Другое преимущество керамики - возможность сочетать в одном изделии различные способы декорирования, что почти невозможно при использовании других материалов.

В современном производстве архитектурной керамики можно выделить два направления: массовое производство изделий, изготовление единичных и малосерийных изделий, часто в авторском исполнении.

Массовое производство архитектурной керамики основывается на использовании современной технологии и высокопроизводительного оборудования, в значительной части автоматизированного.

Роль художника в таком производстве ограничивается разработкой эталона изделия или какой-либо детали. При изготовлении единичных или малосерийных изделий автор-художник является и исполнителем.

ЧАСТЬ II
Глава 25. Малая пластика
25.1. Специфические особенности керамической скульптуры малых форм 25.2. Народная керамическая игрушка
Глава 26. Архитектурная художественная керамика
26.1. Специфическая особенность архитектурной керамики 26.2. Материалы, применяемые для архитектурно-художественной керамики 26.3. Особенности монументальной керамической живописи
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение I Приложение II Приложение III Приложение VI Приложение V
Литература
ЧАСТЬ I

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION