Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Роспись надглазурными красками | Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига

Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига

Учитывая тот факт, что надглазурная живопись (роспись) является наиболее распространенным видом декора, применяемым для получения художественных керамических изделий, изучение дефектов и причин, которые могут возникнуть при закреплении этого вида живописи декоративным обжигом, очень важно.

Недожог (недоплавление) краски характеризуется получением декора бледных тонов, матовостью краски, иногда даже возможностью легкого стирания матовой краски с декорированной поверхности. Брак, устранимый путем повторного обжига при соответствующей температуре.

Белые налеты на красках возникают вследствие попадания сернистого газа из топочного пространства в муфельное (брак неустранимый), а также в результате хранения в сырых складах изделий, у которых нанесенные краски недожженны. Брак, устранимый путем проведения качественного декоративного обжига.

Осыпание краски и цекообразование на поверхности рисунка или живописи возникает в результате нанесения краски чрезмерно утолщенным слоем, пережога. Брак неустранимый.

Пережог (выгорание) краски характеризуется изменением в процессе обжига тона краски вплоть до обесцвечивания в результате его растворения во флюсе или повышенной диффузии в глазури. Брак неустранимый.

Матовость красок может возникнуть при нанесении утолщенного слоя краски, ее недожога на изделиях, поглощением краской водяных паров. Последние могут возникнуть как следствие резких колебаний температур (часто имеет место в тех участках живописного цеха, где находятся расписанные необожженные изделия). Брак во всех случаях неустранимый, за исключением матовости, возникающей вследствие недожога.

Сухость краски, характеризующаяся пониженным блеском и некоторой шероховатостью, возникает в результате наложения недостаточного плотного слоя глазури на изделие, а также в результате нанесения краски чрезмерно тонким слоем. Брак неустранимый.

Вскипание (вспучивание) красок возникает при быстром подъеме температуры в муфеле, нанесении чрезмерно толстого слоя краски и др. Брак неустранимый.

Задымка (закопченность) характеризуется сероватостью краски и возникает вследствие создания восстановительной газовой среды при декоративном обжиге в результате проникновения топочных газов в обжигательное пространство через трещины в муфельном канале; помарки в виде пятен от краски, случайно попавшей на поверхность изделия, возникают в результате небрежной работы живописца и переносчиков обожженных изделий. Брак трудно устранимый.

Приплавление изделий друг к другу в муфельной печи. Брак неустранимый.

Разрыв красок, характеризующийся трещинами при надглазурной росписи, возникает в результате чрезмерно резкого подъема температуры при декоративном обжиге. Брак неустранимый.

Расплыв (искажение) контура рисунков и потеки красок бывают в результате повышенного содержания канифоли, вносимой обычно с мастикой при растирании красок. Брак неустранимый.

Шероховатость обожженной краски - результат запыления раскрашенных необожженных изделий. Брак неустранимый.

Загрязнение краски возникает при обжиге в результате отскакивания частиц шамота из свода печи или окалины из муфельных вагончиков. Брак неустранимый.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION