Режимы сушки

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ | Сушка | Режимы сушки

Режимы сушки

Обычно различают три основных периода сушки керамических изделий. Период нагрева - происходит нагревание изделий до температуры теплоносителя, влажность в этот период уменьшается незначительно.

Период постоянной скорости сушки - происходит испарение влаги, поступающей из внутренних слоев изделий. Изделия сокращаются в объеме, наступает кожетвердое состояние.

Период окончания сушки характеризуется прекращением усадки изделий; удаление влаги замедляется - это состояние называется критическим. Конец сушки определяется равновёсной влажностью, когда масса изделий уже не уменьшается.

Режим сушки тонкостенных керамических изделий значительно отличается от сушки толстостенных. В этом случае скорость сушки определяется в основном скоростью внешней диффузии, так как изделие быстро прогревается и влага из внутренних слоев свободно поступает к поверхности. Продолжительность сушки керамических изделий колеблется в довольно значительных пределах. В естественных условиях в производственных помещениях она составляет 2...3 сут, а в сушильных устройствах - до 6 ч в зависимости от свойств массы, размера и конфигурации изделий и других условий. В наиболее совершенных сушилках продолжительность сушки тонкостенных фарфорово-фаянсовых изделий сокращена до 15...30 мин.

Сушка художественных керамических изделий происходит в одну, две или три стадии. Мелкие плоские изделия (блюдца) сушат на гипсовых формах в один прием. Более крупные плоские изделия (тарелки, блюда) сушат в две стадии: первая - на гипсовых формах - происходит при температуре не выше 70°С, так как при более высокой температуре формы разрушаются, вторая (досушка) без форм - при температуре 100°С. Полые изделия сначала подсушиваются (подвяливаются) в формах до влажности 15...19% при температуре 65...70°С, затем проводится вторая сушка изделий без форм при температуре 45...50°С и после приставки деталей (ручек и др.) - третья сушка при температуре около 100°С до остаточной влажности 2...4%. В зависимости от свойств керамических масс, размеров и формы изделий режимы сушки могут иметь значительные отличия. Передача тепла изделиям в процессе сушки может осуществляться двумя способами: конвекцией или излучением. На большинстве керамических предприятий установлены конвективные сушилки, в которых в качестве теплоносителя используется теплый воздух, поступающий из зон охлаждения обжигательных печей или из специальных калориферов, которыми оборудованы сушилки.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION