Золочение, серебрение, платинирование

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Золочение, серебрение, платинирование

Золочение, серебрение, платинирование

Золочение применяют при выполнении различных отводок и декора в виде пестрения. Отводки выполняют кистью, пестрение - пером (в основном на фарфоре).

Золочение готового глазурованного изделия можно вести двумя методами: блестящим золотом (в основном применяется на изделиях массового производства) и матовым золотом (используется при декорировании высокохудожественных изделий).

В первом случае золото выделяется из раствора его органического соединения (харца).

Харц образуется в процессе растворения металлического золота в "царской водке" (смесь концентрированных соляной и азотной кислот). Харц содержит 10... 15% золота и представляет собой темно-коричневую жидкость с ароматным запахом. Он наносится на изделие кистью и довольно медленно высушивается, затем обжигается в муфеле при температуре 700°С. При этом золото восстанавливается до металлического звучания, образуя блестящую ярко-желтую пленку на поверхности глазурованного изделия. Работу с золотом следует начинать, когда оно чуть-чуть загустеет.

138. Молочник. Фарфор. Надглазурная роспись и матовое золото

Матовую позолоченную поверхность возможно декорировать способом полировки или гравировки. Матовая и блестящая поверхности золота дают очень красивое и благородное сочетание (рис. 138). Обычно гравировку производят гладким агатом.

Золочение по травленому борту глазурованного изделия. При выполнении этой разновидности декора травление силикатных материалов ведут плавиковой кислотой. Вначале выполняется рисунок, который, будучи выгравированным на металлической доске, переносится на тонкую бумагу. Рисунок с бумаги переносится на борт изделия. В этом случае бумагу с переведенным рисунком прикладывают к изделию, прижимают ее к борту изделия и прокатывают валиком, рисунок переводится на борт изделия, после этого бумагу можно удалить. Затем с помощью кисти наносят смазку на изделие (смазка состоит из раствора асфальта в скипидаре) и покрывают ею те участки, которые не должны быть подвержены действию плавиковой кислоты. Затем, используя пасту, приготовленную из плавиковой кислоты и сажи, наносят на участки борта изделия (тарелки, блюдца и др.) по нарисованному контуру. Через 15 мин после окончания процесса травления глазури пасту снимают струей воды; мастичный рисунок и защитный слой асфальта снимают керосином. Затем после этой обработки декорируемый участок изделия прокаливают при температуре 400°С с последующим нанесением на него золота (вначале наносится слой блестящего золота, который закрепляется обжигом, затем слой матового золота, который также закрепляется обжигом). Этот способ более дорогостоящий.

В заводских художественных лабораториях на высокохудожественных и подарочных изделиях золотом наносятся не только отводки и пестрение, выполняются также различные декоративные композиции (цветы, растительный орнамент и др.).

Серебрение осуществляют на готовом глазурованном изделии. Для этого серебро выделяют в тонкодесперсном состоянии путем осаждения его из разведенного раствора азотнокислого серебра медью или цинком, затем его смешивают с сернистым базальтом и флюсом и наносят на изделия. Этот вид декора также применяется на фарфоровых и фаянсовых изделиях, но реже, чем золочение.

Платинирование используют реже, чем золочение и серебрение, главным образом при декорировании изделий из фарфора.

Учитывая, что серебряные покрытия на фарфоре под действием воздуха могут быстро потемнеть и при этом потускнеть, для получения блестящих, серебристого оттенка покрытий, используют препарат жидкой платины.

Платинирование, так же как золочение и серебрение, производится на готовом глазурованном изделии по одному и тому же принципу, после чего изделие подвергают декоративному обжигу.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION