Дефекты глазурей

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ГЛАЗУРИ И КРАСКИ | Глазури | Дефекты глазурей

Дефекты глазурей

Наиболее частый дефект майоликовых и фаянсовых глазурей - растрескивание глазурного слоя на изделиях при остывании - цек. Причины цека - несоответствие теплового расширения глазури и керамической основы (рис. 108, а. б).

Оксиды металлов, входящие в состав глазурей, по своему действию на термическое расширение глазурей располагаются в следующем порядке (от максимума к минимуму)

Na2O-К2О-СаО-А12О3-ВаО-РЬО-ZnO-SiO2-B2O3-MgO

Таким образом, чтобы устранить цек, необходимо в составе глазури сократить содержание прежде всего Na2On К2О за счет соответствующего ввода оксидов Mg, В, Si. Так и поступают на практике; например, если в состав глазури борный ангидрид вводится в виде буры Na2B4O7•10Н2О, то ее заменяют на борную кислоту Н3ВО3 и таким образом исключают из состава глазури оксид натрия.

108. Термическое расширение глазури и керамического черепка

В ряде случаев помогает устранению цека некоторое повышение температуры обжига изделий и увеличение в составе керамической массы SiО2.

Другой причиной цека является увеличение объема пористого черепка майоликовых и фаянсовых изделий, происходящее в результате поглощения атмосферной влаги. Этим можно объяснить, что все старинные майоликовые и фаянсовые изделия имеют цек.

Фарфоровые глазури обычно не имеют цека, так как они по своему составу близки фарфору и соответственно близки их коэффициенты термического расширения. Из других пороков глазурей следует указать на следующие.

Сборка - глазурь при обжиге свертывается в складки и капли; причин появления сборки несколько: чрезмерный помол глазури; загрязненная поверхность изделий (пыль, жировые пятна); низкая температура утильного обжига керамики, во время которого из черепка не успели полностью выделиться газообразные вещества (этот процесс продолжался в момент плавления глазури).

Натеки образуются при повышении температуры обжига, очень толстом слое глазури и слишком легкоплавкой глазури.

Слипыш - приплавление изделий друг к другу или к огнеупорным лещадкам, стойкам, капселям, причина - небрежная установка изделий на обжиг.

Пузыри, вскипание глазури - значительное выделение газов из черепка при пережоге.

Плохой разлив, слабый блеск - недожог изделий. Сухость края и граней на изделиях с рельефной поверхностью - покрытие изделий жидкой глазурью, высокое спекание черепка в результате пережога изделий в утильном обжиге.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION