Набивные платки и ткани: Батик

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Набивные платки и ткани | Батик

Батик

Искусство росписи тканей принесло миру кимоно Японии, сари Индии, сарафаны России. Столетия назад на островах Индонезии родился оригинальный способ росписи тканей - батик. Батик - это не только национальная одежда индонезийских женщин, дошедшая до наших дней, это особый узор. Индонезийцы по орнаменту батика и сейчас узнают жителей разных областей страны, настолько своеобразен и традиционен узор тканей.

Из Индонезии, а затем Индии и Бирмы батик распространился во многие страны. Но Европа познакомилась с ним только в XX веке. А в нашей стране технику батика художники по тканям освоили только лет сорок назад.

Батик - ручной способ росписи тканей. Он позволяет обходиться очень небольшим количеством материалов и инструментов, поэтому тот, кто им заинтересуется, может сразу браться за дело. Расписать можно эмблему пионерского лагеря, отряда, флаги, косынки, платки, отрез ткани на платье или рубаху.

Существует два вида батика - холодный и горячий. И в том и в другом случае применяется так называемый резервирующий состав - он защищает те места ткани, которые должны остаться неокрашенными.

Для холодного батика резервирующий состав, или просто резерв, таков: 200 г резинового клея, 250 г бензина, 20 г парафина. Клей растворите в бензине, положите в раствор парафин и грейте до получения однородной массы. Помните: греть раствор на открытом огне нельзя. Поставьте банку с резервирующим составом в сосуд с кипятком, этой температуры вполне достаточно.

Ткань возьмите хлопчатобумажную или вискозную. Растяните ее на деревянной раме и укрепите кнопками. Нарисуйте на бумаге эскиз в натуральную величину, подложите его под ткань и переведите на нее контуры мягким карандашом.

Батик.
Индонезийский узор.
Пионерские эмблемы, выполненные холодным способом.
Три этапа работы над платком. Горячий способ.

Пипеткой или стеклянной трубкой набирайте охлажденный раствор и наносите на ткань но линиям рисунка.

Теперь требуется подготовить краски. Покупать нужно красители, предназначенные для хлопчатобумажных тканей. Краску каждого цвета приготовьте так: 15 г анилинового красителя залейте 900 г горячей воды, прокипятите до полного растворения порошка и профильтруйте. В остывший состав добавьте 100 г спирта и полграмма соды.

Краска наносится на ткань ватным тампоном. Резерв не дает ей расплываться по ткани, поэтому в рисунке можно предусмотреть мелкие детали разных цветов, соседствующие друг с другом. Сами контуры рисунка, покрытые резервом, остаются белыми: на ткани резервирующий состав незаметен.

Горячий способ требует иного резервирующего состава - это расплавленная смесь 250 г парафина, 230 г воска и 20 г вазелина. Наносится резерв мягкой кистью 8-10 номера. Металлический патрон кисти оберните несколькими слоями марли, чтобы на кисть набиралось больше резервирующего состава и чтобы он дольше оставался горячим.

Контуры рисунка перенесите с эскиза на ткань. Горячим резервом покройте те участки ткани, которые должны остаться белыми. Теперь всю ткань окрасьте самым светлым тоном вашего рисунка - например, желтым. Когда краска высохнет, на желтом фоне покройте резервом те места, которые должны остаться желтыми, а остальную ткань окрасьте более темным тоном, который в сочетании с желтым даст, например, красный цвет. Затем снова покройте резервом те места, которые у вас останутся красными, и нанесите еще более темный тон - в сочетании с красным он даст коричневый цвет.

Можно оттенить рисунок контурами - наносятся они тонкой кистью, причем набирать на нее нужно очень немного краски, чтобы она не растекалась. Наносить контуры надо до того, как вы положите на этот участок резервирующий состав.

На наших рисунках показаны три этапа работы над оригинальным платком. Конечно, предварительно нужно будет поэкспериментировать красками на куске ткани, чтобы не испортить работу.

Когда ткань окончательно просохнет, снимите ее с рамы, прогладьте через несколько слоев бумаги горячим утюгом, затем хорошенько протрите бензином - он удалит с ткани остатки резервирующего состава. Теперь изделие можно стирать.

Если вы всерьез займетесь батиком, вам понадобятся кое-какие инструменты.

Ровные линии резервирующего состава удобно наносить чертежным рейсфедером, между лезвиями которого зажат плотный комочек ваты. Рейсфедер лучше насадить на деревянную ручку.

Чтобы проводить широкие линии, зажмите между двумя медными или латунными полосками кусок фетра, а с другой стороны приспособьте деревянную ручку. Следите, чтобы полоски металла во время работы не царапали ткань.

Резервирующий состав можно наносить и леечкой - это небольшой медный или латунный перевернутый конус с ручкой и маленьким отверстием внизу.

Повторяющиеся фигурки обычно наносятся штампом, смоченным резервирующим составом. Штамп вырежьте из листовой меди, прибейте к деревянной ручке и аккуратно обшейте лоскутом рабочую часть. Можно вырезать штамп из фетра и прибить к деревянной колодке.

Все эти инструменты во время работы должны быть горячими. Грейте их прямо в резервирующем составе.

В заключение один совет. Не пытайтесь расписывать шелковые или капроновые ткани: они требуют сложных красителей, которые в домашних условиях приготовить трудно.

Рекомендуем прочитать:
П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы"
Художественные промыслы РСФСР
Бардина Р.А. "Изделия народных художественных промыслов и сувениры"
С.М.Темерин "Русское прикладное искусство"
Народное декоративное искусство РСФСР

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION