Украшение изделии ангобами

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Ангобирование | Украшение изделии ангобами

Украшение изделии ангобами

Этот вид декорирования более типичный для майолики и некоторых разновидностей фаянса, близких по свойствам к майолике.

Процесс ангобирования состоит в частичном или сплошном покрытии так называемого "сырца" изделий беложгущейся или цветной глиняной суспензией - ангобом.

При декорировании ангобами фарфора применяется своеобразная техника patte - patte (т.е. масса на массе). Эта техника в свое время широко применялась на Севрском фарфоровом заводе.

В основе этого метода лежит нанесение с помощью беличьей кисти ангоба по контурному рисунку на сырой или реже утильный материал. Последующий слой ангоба наносится на предыдущий после его высыхания. В качестве ангоба обычно применяется более легкоплавкая масса несколько более высокой светопреломляемостью, чем обычная фарфоровая масса. Трудность этого процесса (этой техники) заключается в тщательном подборе ангоба к материалу с учетом усадки при обжиге. После нанесения ангоба этой техникой на материал декор становится рельефным (он особенно четко проявляется при просвечивании).

При использовании живописного метода на изделиях грубой керамики в отличие от фарфоровых и фаянсовых изделий последние декорируют преимущественно ангобами.

Изделия, декорированные ангобами, покрывают бесцветными и цветными глазурями.

Ангоб представляет собой шликерообразную глинистую массу, которая в зависимости от характера декорируемого материала наносится на сырое, сухое и даже обожженное изделие. Перед апробированием изделие следует очистить от пыли и жирных пятен.

При ангобировании майоликовых, гончарных изделий их необходимо после формовки подвергнуть подвялке (подсушить до кожетвердого состояния) примерно до 18% влажности, так как повышенная влажность приводит к раскисанию изделий, в то время как ангобирование совсем сухих и даже полусухих изделий приводит к отскакиванию ангобов при последующих процессах - сушке и обжиге.

В процессе нанесения ангоба его тщательно перемешивают до консистенции густых сливок, так как большее разбавление водой дает чрезмерно тонкий слой, а густой ангоб - неравномерное покрытие поверхности.

Различают следующие основные способы нанесения ангоба на материал: поливание, окунание, нанесение ангоба от руки кистью, пипеткой, рожком или резиновой грушей, а также механическим способом - пульверизацией.

Рекомендуется для получения равномерного слоя ангоба производить быструю поливку изделий с последующим встряхиванием для удаления с его поверхности избытка ангоба.

При окунании изделия в ангоб его поддерживают руками, для предотвращения затекания ангоба на края его рекомендуется сразу же затереть.

125. Л. Акунова. Вяза для цветов. Майолика. Ангобная роспись рожком. 1956 г.

В случае окунания ангобированного изделия (при небольшом его размере) в чан с ангобом Д. Ф. Головко рекомендует последующее встряхивание с целью удаления избытка ангоба с его поверхности. Нанесение ангоба на поверхность декорируемого изделия следует производить ровным тонким слоем (толщиной не более 2...3 мм). Слишком толстый слой может привести к отскакиванию ангоба при сушке и обжиге, в то время, как слишком тонкий может привести к исчезновению ангоба в отдельных частях поверхности.

Для выполнения рисунка ангоб чаще всего наносят на изделие посредством медицинской резиновой пипетки, груши или рожка (последний возможно сделать из рога крупного рогатого скота, рис. 125).

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION