Декорирование восстановительными глазурями

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Декорирование восстановительными глазурями

Декорирование восстановительными глазурями

Из многочисленных способов окрашивания восстановительных глазурей можно отметить следующие.

Окрашивающие соединения вводятся в состав глазури при помоле фритты в шаровой мельнице. Одна из таких глазурей применяется на керамических предприятиях Грузии.

Фритта (%): кварцевый песок - 36,6, полевой шпат - 9,8, бура - 17,0, борная кислота - 6,1, сода - G, 1, глет свинцовый - 24,4.

Мельничный состав (%): фритта - 65,0, каолин - 8,0, глет свинцовый - 5,0, оксид цинка - 8,0, оксид меди - 4,0, оксид олова - 10,0.

Состав синей восстановительной глазури, применяемой на предприятиях Белоруссии.

Фритта (%): кварцевый песок - 32,2, мел - 8,0, глинозем технический - 7,7, бура - 23,4, борная кислота - 28,7.

Мельничный состав (мае. ч.): фритта - 100, глет свинцовый - 17,5, глина - 5,0, оксид меди - 3,0, оксид кобальта - 1,0, оксид висмута 5,5.

По второму способу на изделия сначала наносится глазурь, содержащая азотнокислое серебро 0,3...0,6% или смесь азотнокислого серебра (0,6%) и азотнокислого висмута (0,6%). Затем по сухому слою необожженной глазури выполняется роспись водными растворами солей металлов - кобальта, хрома, меди, марганца с добавлением глицерина. Расписанные изделия обжигаются в восстановительной среде.

По третьему способу краситель в виде хлористой меди наносится на глазурь путем забрасывания в обжигательную печь пакетов с CuCl и СuСl•2Н2О, смоченных водой. Хлористые соли в виде паров осаждаются на раскаленной поверхности глазури и разлагаются, при этом хлор улетучивается, а медь окисляется и окрашивает поверхностный слой глазури в зеленый Цвет. Затем при повторном обжиге изделий в восстановительной среде на такой глазури образуется красивая золотисто-красная пленка, сквозь которую просматривается основной цвет глазури, окрашенной обычными красителями (оксидом кобальта и др.). Изделия загружаются в печь с учетом свободного прохождения между ними восстановительных газов. В качестве восстановителей используются разные материалы: газообразные - светильный, или природный, газ, это наиболее удобный восстановитель, так как он равномерно распространяется по всему объему камеры, но при применении газа требуется строгое соблюдение установленных правил; жидкие - мазут, керосин; твердые - хвойная древесина, канифоль, нафталин С10Н8, щавелевая кислота C2H2O42H2O.

Иногда при восстановлении используются хлористые соединения, в том числе хлористый аммоний NH4C1, который при температуре восстановления разлагается и образует с водяными парами хлористо-водородный газ (НС1). Этот газ восстанавливает до металла находящиеся в глазури красящие оксиды. Но при этом среда в печи должна быть восстановительной.

Другое соединение - двухлористое олово SnCl2•2H2O - являясь в присутствии СО сильным восстановителем, может образовывать на поверхности глазури тончайшую радужную пленку.

Восстановление может проводиться двумя способами: в процессе глазурного обжига изделий (при их охлаждении); путем повторного нагрева изделий до температуры восстановления 600...700°С.

Ориентировочный расход восстановителей на 1 м3 объема камеры печи составляет: жидкие восстановители - 1,5...2,0 л, твердые восстановители - 1,2...1,5 кг.

Процесс восстановления начинается при температуре на 30...50°С выше температуры начала размягчения глазури и завершается при 400...450°С.

Примером восстановительных глазурей "высокого огня" являются старинные китайские глазури по фарфору - красная ("бычья кровь") и зеленая ("селадон").

В результате многолетних экспериментов техникой получения китайских красных глазурей в 1881 г. овладел известный немецкий керамик Г. Зегер 1839-1893 гг.). Красящим веществом в таких глазурях являются коллоидные частички меди.

В результате обжига в восстановительной среде растворенные в глазури в молекулярном виде силикаты меди восстанавливаются до металла: при этом частички меди укрупняются до 1...100 мкм.

Химический состав красной восстановительной глазури (по Зегеру), %:

SiO2 71,07
А12O3 8,24
Fe2O3 1,4
СаО 9,2
MgO 1,75
РbО 4,15
К2О 8,11
CuO 0,92
SnO2 следы

Процесс обжига красных глазурей делится на следующие периоды: I - до 700°С - окислительная среда, II - 700...900°С - восстановительная среда, III - 900...1000°С - слабовосстановительная среда, IV - 1000…1160°С - окислительная среда, V - 1160...1280°С - нейтральная среда.

Своеобразная окраска селадоновой глазури достигается переводом оксидов железа, находящихся в глазури, в закись железа. Состав селадоновой фарфоровой глазури на 1320°С (мас. ч.): кварц - 134, мел - 80, полевой шпат - 111, каолин - 80, оксид железа - 4.

Состав красной восстановительной глазури на 1320°С.

Фритта (мас. ч): кварц - 40,0, мел - 18,0, полевой шпат - 40,0, бура - 12,0, углекислая медь - 0,5, оксид олова - 2,0, бентонит - 1,0.

Фритта разливается и наносится на изделия. Обжиг лучше проводить в отдельном небольшом горне.

Остывание проводится очень медленно в сильно восстановительной среде, под действием которой окислы меди восстанавливаются до металла. При проникновении в печь хотя бы небольшого количества воздуха глазурь из красной перейдет в зеленую.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION