Роспись высокотемпературными красками

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ | Роспись подглазурнымя красками | Роспись высокотемпературными красками

Роспись высокотемпературными красками

В последние годы вновь появляется интерес к краскам "высокого огня", применявшимися еще в XVIII в. Такие краски, состоящие из пигмента, стойкого к действию высоких температур, и флюса определенного состава, способствующего выявлению цвета или оттенка краски, наносятся на обожженные глазурованные изделия ("белье") и вновь обжигают до температуры размягчения глазури. При этом краска как бы погружается, выплавляется в глазурь. Благодаря этому краски "высокого огня" в отличие от обычных надглазурных красок, обладают высокой устойчивостью против действия кислот, щелочей и механических воздействий. По эстетическому восприятию эти краски близки к подглазурному декору, выгодно отличаясь от него более простой техникой нанесения и почти полным отсутствием неисправимого брака при росписи.

В качестве примера можно привести процесс получения "королевской синей" краски на фарфоре (Севр, Франция). Состав краски (%): оксид кобальта - 66,6, борная кислота - 33,3.

Смесь прокаливается, измельчается и наносится на обожженные изделия с бесцветной глазурью. Изделия обжигаются при температуре 700...900°С, затем покрываются легким слоем бесцветной фарфоровой глазури и после этого обжигаются при температуре фарфорового обжига. Синяя кобальтовая роспись, находящаяся между двух слоев глазури, отличается особенной яркостью и глубиной.

В нашей стране исследования по получению красок "высокого огня" проведены рядом организаций, в том числе Украинским научно-исследовательским институтом стекольной и фарфорово-фаянсовой промышленности. Освоены высокотемпературные краски для росписи фарфора и фаянса, в том числе синие, зеленые, коричневые, розовые, желтые, черные, выпускают деколи из этих красок.

Краски "высокого огня" разводятся, как и надглазурные краски, па густом скипидарном масле.

По сравнению с надглазурной подглазурная живопись более долговечна и прочна, так как сохраняется под слоем стекловидной глазури. Контур рисунка образуется более мягкий, слегка расплывчатый (в отличие от надглазурных подглазурные краски на поверхности изделия не образуют выпуклости рисунка).

Подглазурную роспись можно вести как по заранее подготовленному карандашному контуру рисунка, так и сразу кистью. Художник-керамист не должен допускать появления дефектов живописи. Он должен знать способы устранения этих дефектов.

Для подглазурной живописи порошкообразные керамические краски (по тому же принципу как и надглазурные) следует растирать на стеклянной палитре, но с другими компонентами: с водой в смеси с сахаром или патокой до сметанообразной консистенции. Это придает составу эластичность, кроме того, эти добавки предотвращают во время процесса глазурования смывание красочного слоя (при этом разбавитель впитывается в черепок изделия, а краска остается на его поверхности).

При подглазурной живописи нужно пользоваться кистями, которые обладают свойством набирать большое количество растертой жидкой краски, учитывая, что краски частично впитываются в материал и поэтому расходуются в большем количестве, чем надглазурные.

Часто сочетаются подглазурные и надглазурные виды росписи. Дополнительные детали или отводки золотом выполняют надглазурньш способом (в том числе пестрение золотом). Ручная подглазурная живопись требует от исполнителя большого мастерства и высокой квалификации, так как вследствие впитывания керамической краски в керамический материал исправлении произвести очень сложно, после обжига обязательно останутся следы исправления в виде загрязненных пятен.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION