Художественная обработка камня: Резьба по камню

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественная обработка камня | Резьба по камню

Резьба по камню

Камень - любимый отделочный материал архитекторов. Это естественно: он прочен, долговечен, а главное - красив. Самые смелые замыслы художников воплощаются в камне и живут века.

Скажем сразу: обработка камня - дело нелегкое, оно требует терпения и упорства. Если вы сомневаетесь в этих своих качествах, лучше не начинать.

Для художественной обработки применяется камень самых различных пород. Перечислим некоторые из них: гранит, диорит, туф, песчаник, известняк, алебастр, ангидрит, мрамор. Каждая порода имеет свои достоинства и недостатки. Неоднородная структура, слоистость, трещиноватость, посторонние включения - все это затрудняет обработку, а иногда сводит на нет всю предыдущую работу над изделием. К сожалению, дать в короткой статье характеристику каждой из этих пород очень трудно, потому что даже куски одной и той же породы могут быть разной зернистости и с разным количеством посторонних включений. Поэтому только опытным путем можно определить, как поддается обработке тот или иной камень.

Лучше всего, если в окрестностях вашего города или села вы найдете ангидрит или алебастр. Эти породы достаточно декоративны и настолько легко обрабатываются, что можно даже не обзаводиться специальным инструментом, а использовать столярный - пилу, долото, стамески, рубанок, нож, сверла, напильники.

Однако не каждому из вас посчастливится найти ангидрит или алебастр, поэтому придется, если вы всерьез заинтересуетесь художественной обработкой камня, изготовить специальный инструмент - для начала самый необходимый. Его легче отковать в кузнице, но если вы не можете воспользоваться услугами кузницы, изготовьте инструмент в школьной мастерской на металлообрабатывающих станках. Материал - инструментальная сталь. Готовый инструмент обязательно нужно закалить. Нагрейте рабочие части до вишневого или красного цвета и быстро опустите в воду комнатной температуры. Нельзя нагревать до оранжевого или желтого цвета, потому что инструмент после закалки станет слишком хрупким. Греть нужно в древесном угле - каменный может испортить закалку.

Взгляните на рисунок, изображающий инструмент первой необходимости.

Пунчеты понадобятся вам, когда вы будете откалывать от природной глыбы нужный кусок камня. Впоследствии можно будет запастись еще и клиньями разной формы. Пунчеты и клинья вбивают в камень кувалдой.

Инструменты для обработки камня.

Большой закольник, различные кирки, шпунт служат для грубой обработки камня - оболванивания, как говорят художники.

Ручной закольник, скарпель и тесовик употребляются для черновой тески плоских поверхностей при обработке камня твердых пород. Удобно обрабатывать плоскую поверхность и крестовой зубчатой бучардой, ударяя ею по камню так, чтобы инструмент ложился всей рабочей поверхностью, а не ребром или углом.

Обрабатывать фигурную поверхность вам помогут цилиндрическая бучарда, троянки с различной шириной лезвия, фигурные скарпели.

При работе с мягким камнем удобно доводить фигурные профили скребками разной формы.

Чаще всего перед высеканием орнамента поверхность камня достаточно отшлифовать или даже оставить шероховатой. Но иногда по замыслу бывает необходимо добиться зеркального блеска. Идеально гладкую поверхность можно получить только после трех последовательных операций - шлифовки, мастиченья и полировки. Каждая из этих операций допускает применение нескольких способов в зависимости от твердости и зернистости камня. Мы расскажем лишь о работе с мягким камнем.

Шлифовку можно начинать лишь после того, как поверхность камня подготовлена к ней, то есть обработана бучардой и скарпелем, а иногда и троянкой.

Стилизованный растительный орнамент.
Работа учащихся художественного ПТУ города Тбилиси.

Шлифуйте абразивными брусками, для удобства оправив их в деревянные обоймы. При шлифовке придерживайтесь нескольких правил: последовательно переходите от крупнозернистых брусков к мелкозернистым - сменяйте брусок только после того, как предыдущим уже невозможно добиться улучшения; при смене бруска промывайте шлифуемую поверхность, так как оставшиеся зерна крупного бруска могут поцарапать камень.

Мастиченье необходимо не всегда, а только в тех случаях, когда камень после тщательной шлифовки сохранил все же поверхностные трещинки, поры, раковинки. Состав мастики: 130 г канифоли, 90 г гипсовой пыли, 30-40 г цинковых белил. Если камень цветной, вместо цинковых белил нужно взять 3-4 г красителя - охры, сажи и т.д. в зависимости от цвета камня. В чистой банке расплавьте канифоль, затем добавьте в нее остальные компоненты и тщательно размешайте.

Мастику вплавляют в раковинки и трещинки нагретым паяльником, затем эти места подшлифовывают вровень с поверхностью камня.

Теперь можно приступить к полировке. Следует сказать, что не всякий камень хорошо воспринимает полировку - особенно это относится к мягким породам. Так что во многих случаях приходится ограничиться шлифовкой. Но допустим, что вы работаете с камнем, лишенным этого недостатка. Промойте камень водой с губкой и протрите ветошью. Посыпьте поверхность каким-нибудь полировальным порошком, например пемзовым, и полируйте войлоком, совершая круговые движения. Поверхность должна приобрести зеркальный блеск.

Резьба по камню.
Оружейная палата. Фрагмент.

Контур будущего орнамента наносится на поверхность камня карандашом. Правда, если поверхность полированная, карандаш не оставит на ней следов. В этом случае покройте камень слоем светлой гуаши, дайте просохнуть, а потом наносите орнамент. Переводя рисунок с эскиза, удобно пользоваться копировальной бумагой. Если орнамент содержит повторяющиеся элементы, сделайте трафарет или шаблон и по ним наносите на камень рисунок, следя за правильностью сопряжений элементов.

Начинайте высекать орнамент только после того, как попробуете на другом куске камня от этой же глыбы, как он обрабатывается, какие лучше всего применять инструменты.

Чтобы рельефные элементы орнамента выдерживались в задуманных размерах, сделайте необходимые шаблоны и периодически проверяйте правильность обработки.

На рисунке вы видите растительный орнамент - это работа учащихся Тбилисского художественного профтехучилища. Однако не беритесь сразу повторять эту работу - она довольно сложна. Начните с простых геометрических орнаментов, и только когда они будут получаться безупречно, переходите к более сложным.

Не забывайте о технике безопасности. Камень нужно укреплять надежно, чтобы он не упал, и надевать очки для предохранения глаз от мелких осколков.

Рекомендуем прочитать:
П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы"
Художественные промыслы РСФСР
Бардина Р.А. "Изделия народных художественных промыслов и сувениры"
С.М.Темерин "Русское прикладное искусство"
Народное декоративное искусство РСФСР

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION