Происхождение глин

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ | Глинистое сырье | Происхождение глин

Происхождение глин

Глинами называют тонкодисперсные осадочные породы, образовавшиеся по поверхности земли в результате выветривания магматических горных пород. Материнские породы глин, в основном полевые шпаты, в течение целых геологических эпох подвергались действию окружающей среды. Годовые и суточные колебания температуры приводили к растрескиванию монолитных горных пород. В трещины проникала вода и замерзая там, раскалывала и измельчала постепенно глыбы камня в мельчайшие частицы. Водные растворы, обогащенные органическими веществами, содержащие бактерии и другие микроорганизмы, являются активными химическими реагентами и под их воздействием разложение минерального вещества значительно ускорялось. Процесс разрушения (выветривание) полевых шпатов можно представить следующим уравнением:

К2О • А12О3 • 6SiO • CO2 + Н2О -> А12О3 • 2SiO2 • 2НrО + К2СО3 + 4SiO2

Углекислый калий (поташ) КгСО3 растворялся и вымывался водными потоками, а на месте образования оставался глинистый минерал - каолинит - Al2O3o2SiO2o2H(2O, получивший свое название от китайского слова ка-о-линг ("Белый холм") - одного из месторождений этого сырья в Китае. Часто процесс выветривания полевых шпатов называют каолинизацией.

Оставшиеся в местах образования глины называются первичными или элювиальными. Состоят они в основном из минерала каолинита и поэтому называются каолинами. Месторождения первичных каолинов отличаются большой мощностью залегания. Первичные каолины содержат в своем составе много кварца в виде крупных зерен и поэтому требуют обязательного обогащения. Вместе с тем благодаря низкому содержанию оксидов железа и титана, определяющих окраску керамического черепка после обжига, первичные каолины применяют в качестве основного сырья для изготовления керамики с белым черепком - фарфора и фаянса.

Другой глинистый минерал - монтмориллонит - Аl2О3•4SiO2•Н2О•nН2О образовался в результате разложения вулканических пеплов и туфов. Своим названием этот минерал обязан французскому селению Монтмориллон, где он был впервые найден.

Гидрослюдистые глины (иллиты) (К2О; MgO) •4Al2O3•7SiO2•2H2O образовались в результате гидратации слюд - мусковита и биотита.

Но на месте образования оставалась лишь небольшая часть продуктов выветривания, основная же масса их была перенесена водными потоками, ледниками, ветром на более или менее значительные расстояния. Этот перенос сопровождался дифференциацией или отделением тонкодисперсных глинистых частиц от более грубых. Снижение скорости водных потоков приводило к отложению песка, а, когда движение воды практически прекращалось, в осадок выпадали глинистые частицы.

Вторичные или переотложенные глины по их происхождению подразделяют на континентальные, отложившиеся па материке, и морские, отложившиеся на дне морей.

Из континентальных глин высоким качеством, однородностью и пластичностью отличаются так называемые озерные глины, отложившиеся на дне водоемов с непроточной водой. Глины, перенесенные из мест их образования ледниками, обычно сильно засорены крупными каменистыми включениями.

Глины, образовавшиеся в морской среде, имеют много примесей и в производстве тонкой керамики не используются. Однако, если мощные пласты морских глин постоянно увеличиваются в результате переноса реками огромного количества осадков, содержащих глинистые минералы, запасы континентальных глин, особенно высококачественных, довольно ограничены.

Особую группу составляют лёссовые глины (алевриты), образовавшиеся в результате переноса глинистых минералов ветром. Месторождения этих глин расположены преимущественно около пустынь. Лёссовые глины отлагались в местах, где ветры меняли скорость и направление и характеризуются отсутствием слоистости, высокой пористостью и водопроницаемостью, а также большим содержанием примесей кварца и углекислого кальция.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION