Художественная обработка дерева: Насечка

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественная обработка дерева | Насечка

Насечка

Насечка металлом по дереву - своеобразный вид народного декоративного искусства, встречающийся на территории нашей страны лишь в Закарпатье и Дагестане, краях чрезвычайно богатых самыми различными ремеслами. Особую известность получили изделия с насечкой, изготовленные в высокогорном дагестанском селении Унцукуль.

Хотя давность унцукульского промысла не превышает двухсот лет, слава этого оригинального ремесла уже в конце прошлого века перешагнула границы Кавказа и России.

В наши дни ассортимент изделий с насечкой довольно широк: это бокалы, ступки, вазочки, блюда, женские украшения, орнаментальные и сюжетные панно.

Дерево для насечки - кизил, абрикос, груша, грецкий орех. Такое сравнительно малое число применяемых пород объясняется просто: в северо-восточном Дагестане нет другой пригодной для насечки древесины. Практически же можно использовать любое плотное, твердое и вязкое дерево: ясень, клен, граб, бук, вяз и даже березу. Все эти породы хорошо обрабатываются и прекрасно полируются.

Древесина пригодна только хорошо просушенная, влажность ее не должна превышать 20 процентов. В противном случае пасечной металл будет выпадать по мере высыхания дерева. Места, предназначенные для насечки, не должны иметь сучков, трещин и неровностей.

Выбрав одну из перечисленных пород дерева, сделайте заготовку, имеющую форму будущей вещи. Трости выстругивают из веток, токарные изделия вытачивают, панно и шкатулки делают из обрезков досок, внутреннюю часть вазы, бокала или чаши пока вытачивать не надо, потому что тонкие стенки при насечке легко разрушаются. Эту операцию делают уже после завершения насечки. А вот толстостенная тарелка, панно или трость могут еще до насечки иметь полностью законченные формы.

Заготовку обрабатывают рашпилем, драчевым напильником, рубанком. Для выглаживания поверхности дерева употребляют циклю, наждачную бумагу.

Характер узора может быть самым различным. Для Унцукули типичен орнамент, образованный циркулем. Это волнистые линии, круги, розетки, зигзаги. Начинать нужно с простых элементов, а затем приобретенный навык позволит создавать более сложные сюжетные композиции.

Металл для насечки должен быть мягким, хороню полирующимся. Поэтому чаще всего применяют мельхиор, томпак, латунь, красную медь, алюминий. Исходным материалом служит проволока, которую вальцуют, то есть плющат, прокатывая между вальцами. Если нет вальцов, проволоку можно просто плющить молотком на наковальне. Ширина полученной ленты зависит от толщины проволоки. Проволока соченном 0,5-1 мм дает ленту шириной 2-3,5 мм.

Узор сначала воспроизводят на дереве карандашом. Контур рисунка должен быть четким, простым и выразительным, внутреннее заполнение - более мелким.

По карандашным контурам делают надрез резцом или ножом. Надрез должен быть достаточно глубоким, чтобы лента при вколачивании не смялась и в то же время заподлицо проникла в древесину. Обычно при работе моток ленты надевают на указательный палец левой руки. Конец ленты вставляют в надрез дерева, отрезают ножницами и вколачивают легкими ударами небольшого молотка. За отрезком следует другой отрезок, постепенно образуя задуманный художником рисунок. Более толстая и прочная проволока контура закрепляет тонкие линии заполнения, удерживает их от выпадения.

Помимо линейных элементов, существуют и другие. Иногда шилом делают накол, в который вколачивают отрезок проволоки, но уже не сплющенной - получится точка. Несколько последовательно расположенных точек могут образовать любой узор, дополняющий линейный. Часто применяют металлические кружочки-диски, которые вгоняют в предварительно вырезанное или высверленное углубление. Чтобы диск не выпал из гнезда, его укрепляют двумя шпильками - шилом протыкают в диске отверстия и в них вколачивают куски проволоки.

После набивки орнамента поверхность заготовки опиливают заподлицо напильником с мелкой насечкой, не оставляющей на металле борозд, и шлифуют мелкой шкуркой до устранения на дереве и металле всех царапин и неровностей. Затем изделие можно покрыть прозрачным лаком или восковой мастикой. Эти покрытия предохраняют поверхность металла от окисления и выявляют красивую структуру дерева. Причем изделия, на которые будут воздействовать влага или солнечный свет (например, трости), лучше покрывать лаком. А предметы интерьера смотрятся лучше, если они натерты восковой мастикой.

Перед покрытием светлые породы дерева можно окрасить морилкой в темно-коричневый цвет, контрастно подчеркивающий блеск светлого полированного металла.

Рекомендуем прочитать: П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы" Основы художественного ремесла

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION