Окрашивание ангобов

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | ГЛАЗУРИ И КРАСКИ | Керамические краски | Окрашивание ангобов

Окрашивание ангобов

Ангобами называют глинистые жидкие массы, наносимые тонким слоем на поверхность керамических изделий. Ангобирование может быть сплошным либо частичным. В художественной керамике широко распространена роспись ангобами. Ангобами можно покрывать сырые, сухие и обожженные изделия.

Материалами для их приготовления служат пластичные светложгущиеся и красножгущиеся глины. Обычно применяют глины, используемые в фарфорово-фаянсовом производстве,- дружковскую, чесовъярскую, а также местные гончарные глины самого различного состава.

При подборе и разработке ангобов для керамических масс необходимо соблюдать следующие основные условия.

Воздушные и огневые усадки ангоба и керамической основы должны быть одинаковыми, в противном случае ангобный слой будет отскакивать от черепка при сушке и обжиге.

Ангоб не должен сильно спекаться при обжиге (водопоглощение - не менее 10%), так как на спекшийся ангобный слой не пристанет глазурная суспензия.

Пластичность ангоба должна быть достаточной для декорирования изделий различными приемами.

Ангобный слой не должен снижать термическую стойкость глазурей.

Регулирование свойств ангобов осуществляется вводом различных добавок, в их числе: каолин - для повышения белизны, высокопластичная глина - для повышения пластичности кварцевый песок и мел - для снижения усадки и повышения термической стойкости глазурного слоя.

Окрашивают ангобы керамическими пигментами и окислами металлов. Ангобы различных оттенков коричневого цвета, от светло-терракотового до темно-коричневого получают на основе железистых легкоплавких глин. В старинных рецептах ангобов, как правило, присутствуют природные красящие материалы, в том числе глины.

Типичный состав белого ангоба (%): глина огнеупорная пластичная - 30...50, каолин - 10...20, кварцевый песок - 10...20, мел - 0...10.

Часто в ангоб вводят в качестве отощителя шамот и бой фарфоровых или фаянсовых изделий.

109. Барабанная мельница для помола флюсов и красок

На ряде небольших керамических производств применяют в качестве ангоба фаянсовую массу, получаемую с ближайших фаянсовых заводов.

Приготовляют ангобы мокрым помолом в шаровых мельницах (рис. 109), тонкость помола - до остатка на контрольном сите - 10000 отв/см² (не более 0,3%). Влажность ангобных суспензий около 40%.

Путем ввода в состав белого ангоба различных красителей получают довольно широкую палитру цветных ангобов (табл. 17).

Таблица 17

Цвет ангобов | Красители | Добавки, %
Синие | Со2О3 - оксид кобальта Пигмент № 609 № 94 | 3-7 5-6 5-6
Голубые | Со2О3 Пигмент № 128 № 38 | 0,5-1,0 1-5 1-4
Бюрюзовые | СиО - оксид меди Пигмент № 115 | 2-8
Зеленые | Сr2О3 - оксид хрома Пигмент № 850 | 3-6 4-6
Желтые | № 55 № 450 | 5-15 4-10
Коричневые | Fe2O3 - оксид железа МnО2 - перекись марганца Пигмент № 331 | 3-10 5-10 4-10
Черные | Сr2О3 - оксид хрома СоО - оксид кобальта Fe2O3 - оксид железа МnО2 - перекись марганца | Смесь всего 8-10

Этим перечнем не ограничивается использование других материалов для окрашивания ангобов; для этой цели пригодны все пигменты, устойчивые при температуре обжига керамических изделий.

Типичные составы ангобов на основе железистых глин: коричневый (%): глина красножгущаяся - 50…70, песок кварцевый - 0...20, глина высокопластичная - 0...30. Черный (%): глина красножгущаяся - 40...60, песок кварцевый - 0...10, глина высокопластичная - 20...40, оксид железа - 5...7, перекись марганца - 4...6.

Флюсные ангобы имеют в своем составе легкоплавкие материалы: стекло, фритты, нефелин-сиенит и др. При обжиге такие ангобы сильно спекаются и их поверхность приобретает красивую с легким глянцем фактуру.

К флюсным ангобам можно отнести применявшиеся в древнегреческой керамике черные лаки "терра-нигра" и древнеримские красные покрытия "терра-сигиллята", в которых флюсами служили тонкоотмученные природные материалы, содержащие оксиды железа и марганца. Типичные составы флюсных ангобов. Светлый (%): глина светложгущаяся - 70...90, бой стекла - 10...30. Черный (%): глина пластичная - 30...40, перекись марганца - 3...5, оксид железа - 20...25, бой стекла - 30...40.

Окрашивание керамических масс производится аналогично окрашиванию ангобов.

Примером цветных керамических масс могут служить широко известные тонкокаменные веджвудские массы. Состав одной из таких масс- (базальтовой) (%): глина железистая тугоплавкая - 45, охра - 45, диоксид марганца - 10.

При обжиге в восстановительной среде изделия из этой массы получаются глубокого черного цвета.

В настоящее время цветные массы широко применяют в производстве керамических плиток (табл. 18).

Таблица 18

Цвет керамических масс | Красители | Добавка, %
Синий | Спек СоО•ZnO (1:3) | 3-4
Голубой | Спек СоО•ZnO (1:7) | 6
Зеленый | Оксид хрома | до 10
Серый | Хромовая руда | 1-6
Красный | Оксид железа | до 10

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION