Художественное стеклоделие: Витраж

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественное стеклоделие | Витраж

Витраж

Витраж - искусство древнее. Уже в пятом веке окна церквей и монастырей украшали орнаментальной мозаикой из цветных стекол, которые вставляли в деревянные или каменные переплеты. Со временем вместе с орнаментом в витражах стали изображать человека, а прежние переплеты заменили свинцовой арматурой. У мастеров-витражистов стало гораздо больше свободы в выборе форм, витраж стал пластичнее и богаче.

Наивысшего расцвета искусство витража достигло в средние века в странах Западной Европы. Витражи украшали громадные стрельчатые окна готических соборов, городских ратуш, замков феодалов. Богатые горожане тоже заказывали витражи для своих домов.

Главное достоинство витража в том, что он смотрится на просвет, сохраняя максимальную интенсивность цвета и создавая ощущение праздничности, нарядности. Малейшее изменение освещения - и колорит витража тоже меняется, обретая все новые и новые нюансы: приподнятость, сказочность, загадочность. Известные художники разных эпох - Альбрехт Дюрер, Ганс Гольбейн-младший, Фернан Леже - обращались к искусству витража. Оно притягивало их необычностью, цветовой насыщенностью, выразительностью. В одном из окон Третьяковской галереи можно увидеть замечательный витраж, изображающий всадника. Автор его - великий русский художник Михаил Врубель.

В архитектуре наших дней витраж становится одним из самых значительных видов декоративного убранства. Например, в вестибюле станции московского метро "Новослободская" установлены 32 орнаментальных витража, подсвеченных электрическими лампами. Сделаны эти витражи в Риге.

Образец простого витража и этапы его изготовления.

К сожалению, настоящий, профессиональный витраж - дело для новичков почти недоступное, потому что при его изготовлении применяется специальное цветное стекло, а скрепляется оно свинцово-оловянной жилкой особого профиля, которую прокатывают на предназначенном для этого станке. Но с помощью художников-витражистов удалось выработать упрощенный, вполне приемлемый для кружка вариант, который, мы уверены, заинтересует многих из вас.

Сразу же оговоримся: упрощение относится только к технологии, но никак не к художественным достоинствам витража - тут все зависит от ваших способностей и вкуса.

Начинайте с эскиза в цвете. Помните при этом, что размер и форма витража зависят от того места, куда вы хотите его установить. Когда эскиз будет готов, нарисуйте весь узор карандашом в натуральную величину на листе бумаги и пронумеруйте каждый элемент. Это будет рабочий рисунок. Затем возьмите лист картона или плотной бумаги, перенесите на него рисунок с помощью копирки и разрежьте на отдельные части, предварительно пронумеровав их точно так же, как на первом листе. Каждая из этих частей будет служить шаблоном. Не забудьте уменьшить края шаблонов на толщину металла, из которого вы изготовите жилку, скрепляющую отдельные детали витража.

Витраж. Станция метро "Новослободская" в Москве.

Стекло берите самое обыкновенное - оконное. Стеклорезом вырежьте по шаблонам каждую деталь витража и окрасьте керамическими красками, руководствуясь эскизом. Керамические краски выпускают в готовом виде и разводят просто водой. Краску наносят на стекло распылителем или поролоновым тампоном тонким прозрачным слоем. Окрашенное стекло обжигают в муфельной печи при температуре 500 градусов, тогда краска приобретает прочность и долговечность.

Если не удастся достать керамические краски, можно взять обычные масляные. Правда, результат будет, естественно, хуже. Обжиг в этом случае не нужен.

Соединительная жилка в простейшем варианте делается из белой жести, но лучше взять тонкий листовой свинец - не толще 3 мм. Жесть или свинец нарезают полосками, а затем эти полоски изгибают так, чтобы в сечении они приняли форму буквы П. На рисунке показано нехитрое приспособление, позволяющее легко и быстро делать жилку. На металлическую матрицу, изготовленную с помощью строгального или фрезерного станка, накладывают полоску и обжимают ее металлическим пуансоном, паз которого шире рабочей части матрицы на двойную толщину изгибаемого металла. А ширина рабочей части матрицы чуть больше толщины стекла.

Каждый кусочек стекла обрамляют жилкой. Окантовать всю деталь цельной жилкой нелегко, поэтому лучше отсечь для каждой грани соответствующий отрезок жилки, а в углах спаять.

Потом детали накладывают на рабочий рисунок - номера помогут разобраться, какую деталь куда приложить - и жилки пропаивают сперва с одной стороны витража, потом с другой. Паять старайтесь осторожно, чтобы от нагрева не лопнуло обрамленное жилкой стекло. Переворачивать витраж, пока он не весь спаян, тоже нужно осторожно, лучше с помощниками.

В качестве примера для начинающих мы даем на наших рисунках образец простого витража, состоящего из геометрических форм, и этапы его изготовления.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION