Художественная обработка дерева: Инкрустация оловом

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественная обработка дерева | Инкрустация оловом

Инкрустация оловом

Во многих музеях можно увидеть старинные орудия труда и предметы домашнего обихода из потемневшего дерева, поверхность которого украшает орнамент из тускло мерцающего металла. Разнообразные сетки как бы оплетают изделие, скрепляя как обручами старое дерево.

Эта древняя техника была широко распространена у многих европейских народов. Называют ее инкрустацией оловом (или свинцом).

Большие декоративные возможности этой техники, где соединены резьба по дереву и литье, и в наше время используются при изготовлении нужных и красивых вещей - солонок, мисок, тарелочек, подставок.

Изделия, инкрустированные оловом.

Особенности литья оловом позволяют делать вещи небольшого размера - от 40 до 100 мм в диаметре. Дерево возьмите твердых пород - дуб, ясень, орех, березу. Древесина должна быть хорошо просушена.

На поверхности изделия вырежьте по контуру орнамента трехгранные углубления шириной и глубиной в 2-3 мм. Рисунок сетки может быть различным, но не забывайте, чтобы все орнаментальные формы и элементы резьбы соединялись между собой: ведь это своеобразные русла, по которым потечет расплавленный металл. Чем больше и сложнее форма, тем больше должно быть соединительных протоков между поясками, иначе могут образоваться пустоты.

Различные виды орнамента.

Вырезав узор в болванке, плотно оберните ее картоном и обвяжите бечевкой или проволокой. Верхний край картона должен несколько выступать над болванкой.

Расплавленное олово налипают в верхний поясок. Металл наполнит остальные пояски и соединяющий их орнамент.

Олово остывает быстро, поэтому плотная древесина не успеет обуглиться.

Так заливают олово.

Снимите картон и осмотрите изделие. Излишки металла, выступающие за пределы узора, удалите ножом. Затем зачистите изделие шкуркой и отполируйте.

При работе с расплавленным металлом будьте осторожны.

Не забывайте, что тигли или металлические сосуды для плавки должны быть чистыми и сухими.

И еще одно немаловажное условие: работайте непременно в защитных очках и брезентовых рукавицах.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION