Эффект кракле

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Керамика | Эффект кракле

Лидия Климова Эффект кракле

Каждый керамист знает это волнение при выгрузке горна. Громоздятся стопки вынутых горячих изделий, и с разных сторон слышится характерный звук. Это трескается глазурь и образуется "цек" - в переводе с китайского это означает "трещины", или "паутина". Рабочие на заводах так и говорят: "Посуда цекается" - это звонкое слово имеет звуковую точность. Изделие, на котором возник цек, приобретает облик старой, пожившей среди людей, заслуженной вещи - его покрывает тончайшая сеть трещинок, они подчеркивают игру гладкой поверхности эмали, углубляют цвет. Декоративный эффект цека используют художники как особый прием, который называют "кракле" - французское слово того же смысла, что и китайский "цек". Способы получения цека описаны в специальной литературе. Простейший рецепт: опустить горячее изделие в холодную воду.

Китайское слово закрепилось за этим эффектным декоративным приемом не случайно. Китайские мастера всегда с особым уважением относились к особенностям материала, старались его глубоко познать и предельно выявить его возможности в своих изделиях. Уже в VIII-IX веках н. э., почти одновременно с распространением фарфора, получают популярность изделия, украшенные способом "пек". Можно предположить, что в связи с еще неустановившейся, несовершенной технологией производства фарфоровых изделий эффект кракле был получен случайно. Возможно, в трещины глазури попала пыль, незаметный до этого, на изделии проявился тончайший графический рисунок. Мастера не могли не обратить внимания на широкие возможности такого простого по выполнению декора. Кракле, действительно, придает изделиям изящество, утонченность и законченность. Усиливают и подчеркивают эффект кракле довольно простым приемом.

После того как на изделии получен эффект "цека", в поверхность изделия втирают керамические краски, вторично покрывают слоем глазури, на этот раз более легкоплавкой. Трещины "цека" оказываются внутри черепка, изделие благодаря этому обретает технологические качества. Разработанный китайскими мастерами технологический прием кракле переняли корейские мастера, потом он полюбился японским керамистам, а затем кракле завоевало весь фарфоровый мир.

Современные художники так же широко пользуются кракле в изделиях из фарфора, фаянса, керамики. Чаще всего в декоративных целях втирают в поверхностные трещины цветные чернила или тушь. Изделие, декорированное подобным приемом, уже не подлежит второму обжигу.

Эффект кракле - один из наиболее любимых мною приемов декора: он имеет очень широкий диапазон декоративных возможностей, который можно бесконечно расширять, комбинируя его с другими технологическими рецептами. Так, например, выполняя плоские вещи, такие как декоративное блюдо "Натюрморт с яблоками" и "Букет", я использовала смешанную технологию. Утильное изделие, то есть изделие после первого обжига, расписала подглазуриыми красителями, залила толстым слоем цветной глазури и обожгла. На глазури возникли трещины. Я снова полила блюдо белой эмалью, но не всю поверхность, а часть ее, оставляя поля цветной глазури.

Различные эмали ведут себя по-разному - это надо учитывать при сложной технологии. Так, например, эмали с содержанием свинца легкоплавки, и это их свойство лишает возможности управлять эффектом белого пятна. По сырой эмали я расписала блюдо поливами, глазурями, пигментом. Роспись пигментом производится в последнюю очередь. Работа над композицией рисунка закончена. Для обогащения цветового решения я использую еще соли металлов, но ввожу их очень осторожно, едва прикасаясь кончиком кисти, чтобы соль стекала в эмаль, не нарушая ее поверхности и красоты "цека". Далее - обжиг. Если эмаль не дожечь, то поверхность покрывается сборкой, возникает эффект кружева и сквозь нее открывается ранее нанесенная роспись. Таким образом, используя всего два глазурованных обжига, удается достичь большого цветового богатства, многослойности живописи.

В декоре кувшина была использована другая технология. Утиль покрываю белой эмалью и обжигаю, затем поливаю серой глазурью и по сырой глазури расписываю белой эмалью (при 1200°).

Нельзя не отметить, что даже при большом опыте работы в сложной комбинированной технике конечный результат всегда будет весьма условно соответствовать запланированному. В этой непредсказуемости результата есть особая тайная привлекательность для художника. В неповторимости эффектов, их бесконечном разнообразии кроется особая прелесть приема техники кракле.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION