Классификация горных пород

Ремесла | Мастера ремесла - о ремесле | Л.Ф.Акунова, В.А.Крапивин "Технология производства и декорирование художественных керамических изделий" | ЧАСТЬ I | КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ | Основные сведения о полезных ископаемых | Классификация горных пород

Классификация горных пород

Магматические породы образовались при медленном остывании магматического расплава в условиях высокого давления, характерного для больших глубин. Процессы кристаллизации при этом завершаются полностью и застывшие породы имеют зернисто-кристаллическую структуру. Такие породы называются глубинными или интрузивными. К ним относятся габбро, базальты. Охлаждение излившегося на поверхность земли магматического расплава происходило быстрее, такие горные породы имеют мелкокристаллическое строение, а в условиях очень быстрого охлаждения образовались вулканические стекла - обсидианы и перлиты. Эта группа магматических горных пород носит название эффузивных или излившихся.

Осадочные породы образовались в результате переноса и отложения разрушенных (выветрившихся) горных пород. Продукты выветривания переносятся водными потоками в виде взвешенных частиц или в растворенном состоянии. В первом случае образуются механические осадки (глины, песок, гравий), во втором - химические и биохимические осадки (гипс, доломит, известняк, мел).

Метаморфические горные породы образовались путем перемещения поверхностных (магматических или осадочных) пород на значительные глубины и воздействия на них высокой температуры, давления, а также химического действия жидких или газообразных растворов. К метаморфическим породам относятся сланцы, кварциты, мраморы, гнейсы. Земная кора на 95% сложена магматическими и метаморфическими породами и всего на 5% осадочными породами, в числе которых глины и каолины. Керамическое сырье относится к группе нерудных полезных ископаемых в отличие от рудных, используемых для производства различных металлов.

Поиски полезных ископаемых на территории нашей страны проводят геолого-разведочные организации (партии или экспедиции). Материалы о выявленных запасах полезных ископаемых рассматриваются и утверждаются Всесоюзной комиссией запасов (ВКЗ) или Территориальной комиссией запасов (ТКЗ) Министерства геологии СССР.

Запасы полезных ископаемых по степени разведанности месторождений классифицируют на 5 категорий: Л - изыскания завершены, полностью выявлены и изучены запасы. А2 - проведена детальная разведка, определены запасы сырья и разработана полупроизводственная технология обработки. В - проведена предварительная разведочная (поисковая) работа. С1 и С2 - проведена рекогносцировка, на основе которой проводятся более детальные геолого-разведочные работы. Организация добычи сырья на месторождении представляет собой комплекс работ, в числе которых разработка проекта строительства карьера и оформление отвода месторождения в местных органах Государственного горного надзора.

Новый карьер вводится в эксплуатацию только после принятия всех работ, предусмотренных проектом, Государственной комиссией.

ЧАСТЬ I
Предисловие
Введение
Общие сведения о керамике
Раздел I. КЕРАМИЧЕСКОЕ СЫРЬЕ
Глава 1. Основные сведения о полезных ископаемых
1.1. Классификация горных пород 1.2. Формы залегания полезных ископаемых. Классификация керамического сырья
Глава. 2. Глинистое сырье
2.1. Происхождение глин 2.2. Структура глинистых минералов 2.3. Химический состав глин
Глава 3. Свойства глин
3.1. Пластичность, связующая способность и зерновой состав 3.2. Усадка 3.3. Спекание и огнеупорность 3.4. Основные месторождения глинистого сырья СССР
Глава 4. Отощающие материалы и плавни
4.1. Кварц и шамот 4.2. Плавни 4.3. Карбонатные породы, тальк пирофиллит
Глава 5. Обогащение сырья
5.1. Обогащение каолинов и глин 5.2. Обогащение полевошпатового и кварцевого сырья
Раздел II. КЕРАМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Глава 6. Керамические массы
6.1. Майолика, фаянс, тонкокаменные изделия 6.2. Фарфор 6.3. Расчеты керамических масс
Глава 7. Приготовление керамических масс

7.1. Дробление материалов
7.2. Тонкий помол материалов
7.3. Процеживание и магнитное обогащение
7.4. Приготовление жидких керамических масс
7.5. Обезвоживание керамических масс
7.6. Промин и вакуумированне

Глава 8. Формование изделий
8.1. Литье 8.2. Формовка 8.3. Прессование 8.4. Оправка и приставка деталей
Глава 9. Сушка
9.1. Режимы сушки 9.2. Конструкции сушилок
Глава 10. Обжиг
10.1. Физико-химические процессы при обжиге 10.2. Основные типы обжигательных печей 10.3. Электрические печи 10.4. Контроль и регулирование процессов сушки и обжига 10.5. Контроль производства
Глава 11. Огнеупорный припас и формы
11.1. Назначение и виды огнеупорного припаса 11.2. Назначение форм. Гипс и его свойства 11.3. Изготовление моделей, капов и форм
Раздел III. ГЛАЗУРИ И КРАСКИ
Глава 12. Глазури

12.1. Классификация глазурей
12.2. Фриттованные глазури
12.3. Бессвинцовые глазури
12.4. Приготовление глазурей
12.5. Декоративные глазури
12.6. Расчет составов глазурей
12.7. Дефекты глазурей

Глава 13. Керамические краски
13.1. Пигменты 13.2. Подглазурные и надглазурные краски 13.3. Окрашивание ангобов 13.4. Окрашивание глазурей 13.5. Препараты золота и серебра. Люстры
Раздел IV. ДЕКОРИРОВАНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Глава 14. Основные способы декорирования керамических изделий
14.1. Способы нанесения декора на керамический материал 14.2. Инструменты и приспособления для живописи керамическими красками
Глава 15. Виды и различные приемы ручной росписи
15.1. Ручные способы декорирования 15.2. Возможные виды брака при выполнении отводок
Глава 16. Роспись надглазурными красками
16.1 Возможные дефекты надглазурной живописи в результате обжига 16.2. Роспись по сырой глазури и эмали
Глава 17. Роспись подглазурнымя красками
17.1. Живопись по сырому материалу 17.2. Роспись растворами солей 17.3. Роспись высокотемпературными красками 17.4. Глазурование 17.5. Дефекты глазури
Глава 18. Декорирование восстановительными глазурями
Глава 19. Ангобирование

19.1. Украшение изделии ангобами
19.2. Рисунок ангоба посредством рожка или пипетки
19.3. Нанесение ангоба в процессе формовки литьем
19.4. Нанесение ангоба с помощью аэрографа (пульверизацией)
19.5. Нанесение ангоба по готовому контуру и пастилаж
19.6. Фляндровка и мраморение
19.7. Другие декоративные способы нанесения ангоба (резерваж, роспись по гравированному контуру, сграффито)

Глава 20. Механические способы декорирования
Глава 21. Декорирование глазурями
21.1. Декоративные глазури 21.2. Глазури, применяемые при декорировании майолики и гончарных изделий
Глава 22. Золочение, серебрение, платинирование
Глава 23. Художественные работы по композиции
Глава 24. Скульптурные способы, применяемые при декорировании керамических изделий
ЧАСТЬ II

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION