Мозаика

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Прочие художественные изделия | Мозаика

Мозаика

Мозаику называют вечной живописью - и это очень точное определение. Из глубокой древности дошли до нас мозаичные картины, не померкнув и не потеряв своих красок. История мозаики насчитывает тысячелетия - еще художники древнего Востока выкладывали узоры из керамических плиток. В античную эпоху мозаика прошла путь от несложных орнаментов до больших красочных композиций. Широко известны замечательные мозаики Рима первых веков нашей эры, средневековой Византии.

Кто бывал в Киеве и посетил Софийский собор, не мог не обратить внимания на искусные мозаичные работы художников XI-XII веков. А много позже русскую мозаику возродил Михаил Васильевич Ломоносов - вспомните его "Полтавскую баталию" и "Портрет Петра Великого".

Эскиз мозаики для начинающих.

Классическим материалом для мозаичных работ считается смальта - цветные кубики из стекла, сплавленного с минеральными красками. Смальта насчитывает сотни разных цветов и оттенков, предоставляя художнику богатую палитру. Кстати, Ломоносов очень много занимался и технологией изготовления смальты, он провел более 4 тысяч опытных плавок стекла с минеральными красителями и получил огромный выбор цветов. Многими его рецептами пользуются до сих пор.

В наши дни архитекторы широко применяют мозаику для внутреннего оформления общественных зданий. Известные советские художники П.Корин, А.Дейнека, Б.Чернышев выполнили немало мозаичных работ в разных городах страны. В последнее время мозаика вышла на улицы - это декоративные стенки в скверах, бассейны, фасады театров и кинотеатров. Кроме смальты, сейчас используют и другие материалы, более доступные и дешевые. Как раз эти материалы мы и хотим рекомендовать тем, кто заинтересуется мозаикой. Камни разных цветов, обломки красного, розового, белого, серого кирпича, осколки керамических труб и облицовочной керамики, метлахская плитка, покрашенная нитрокраской, обыкновенная галька - все пойдет в дело.

Фрагмент мозаики.

Прежде всего, определите место и размеры будущей картины. Хорошо продумайте, что вы будете изображать и какими цветами пользоваться. Помните, что мозаика не просто набор из цветных кусочков, а живопись в полном смысле этого слова, в ней должны быть гармония, колорит, пластика - словом, все, что присуще обычной живописи на полотне. Исправить мозаику трудно, так что лучше семь раз отмерить, прежде чем начинать.

Когда вы окончательно определите сюжет, колорит, материалы, сделайте эскиз в цвете, а потом рабочий рисунок в натуральную величину карандашом на плотной бумаге.

Подготовьте место для мозаики: штукатурку или бетонную стенку нужно очистить от краски. Замесите раствор: равные части цемента и просеянного песка перемешайте, добавляя воду, чтобы получилась тестообразная масса, и еще раз тщательно перемешайте.

Фрагмент мозаики.

Раствор набросайте штукатурным мастерком на обильно смоченную стену и разгладьте. Наложите на сырую поверхность раствора рабочий рисунок и передавите контуры изображения палочкой или гвоздем. Снимите рисунок и быстро выкладывайте изображение, пока раствор не затвердел. Не забывайте сверяться с эскизом.

Если картина большая или вы используете мелкий материал, выполняйте работу по частям: нанесите раствор на небольшую площадь, выложите ее, потом переходите к следующему участку.

Раствор окончательно схватывается дней через пять-шесть. Все это время нужно обильно смачивать картину водой несколько раз в день.

Ю. Королев. Мозаика в здании автовокзала. Москва.

В процессе работы вам придется подгонять кусочки материала по месту. Для этого нужен тальон - его можно сделать из старого напильника, остро заточив один конец и вогнав другим концом в устойчивую деревянную колоду. Возьмите камешек или плитку клещами (не рукой!), установите на острие тальона и ударьте сверху молотком, у которого тоже остро заточен обратный конец. Удар должен прийтись так, чтобы лезвия тальона и молотка совпали. В этом месте камень треснет. Таким образом, вы можете получить материал любой нужной вам формы.

Если вам трудно придумать свою композицию, воспользуйтесь эскизом, который мы здесь помещаем.

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION