Кружевоплетение: Русские кружева

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Кружевоплетение | Русские кружева

Русские кружева

"Попробуйте меня убедить, что это сделано руками" - такая запись, оставленная в книге отзывов одной из выставок, очень точна. Восторженный посетитель был по-своему прав: непосвященному и впрямь трудно поверить, что тончайшая паутина кружев рукотворна. Однако это так. В Вологде, Ельце, Кирове работают сотни мастериц, виртуозно владеющих техникой плетения кружев. Прибавьте к этому безукоризненный вкус - и вы поймете, почему люди, увидевшие русские кружева, оставляют в книге отзывов такие записи.

Плести кружева очень нелегко. Но при всей сложности плетеных узоров научиться делать кружева может каждый - вы убедитесь в этом, если захотите.

Расскажем сначала об оснащении.

Подушка. Сшейте из плотной ткани нижнюю наволочку и набейте опилками, чтобы получился ровный валик. Сшейте и верхние наволочки - их придется почаще менять, так как изготовление кружев требует исключительной чистоты.

Подушка кладется на деревянную подставку высотой около 75 см. Подушку с начатым кружевом вы потом будете накрывать белой салфеткой.

Подушка и подставка.

Коклюшки - это деревянные палочки, утонченные в шейке. Длина коклюшки - 170 мм, шейки - 40 мм, диаметр коклюшки - 10 мм, шейки - 5-6 мм.

Нитки можете брать хлопчатобумажные с № 10 до 80, в зависимости от назначения, размера и плотности изделия. Нитку наматывают на две коклюшки - сначала на одну, затем, не отрывая, на другую. Закрепляют нитку на коклюшке петелькой так, чтобы во время работы нитка свободно сходила с коклюшки.

Сколок - рабочий рисунок. Делается он на плотной бумаге или картоне голубого или зеленого цвета. Основа рисунка - точки, куда нужно будет вколоть булавки. Точки соединены тонкими линиями, нанесенными тушью: они показывают расположение нитей. Если узор повторяется, в сколке достаточно показать его линиями один раз, а остальной участок сколка обозначить только точками для булавок. Булавки желательны латунные, но подойдут и обычные.

1 - коклюшка, намотка нити на коклюшки, 2 - сколок, 3 - начало работы; перевив, ползаплета, заплст, 4 - нлотешок с отвивными петельками.

Техника плетения кружев заключается в основном в переборе и перекладывании в определенном порядке коклюшек с намотанными на них нитками. Берите коклюшки за середину, не касаясь пальцами ниток, и навешивайте парами на булавки, с которых начинается плетение. Плетите одновременно двумя парами коклюшек - одна пара в правой руке, другая в левой.

Простейшие операции - перевив и заплет. Перевить - значит коклюшки в одной руке поменять местами с помощью большого пальца той же руки. В зависимости от рисунка перевив делают до трех раз. Сплести - значит внутреннюю коклюшку правой руки подложить под внутреннюю коклюшку левой руки (ползаплета), затем повторить это переплетение с наружными коклюшками (полный заплет).

Основные элементы кружева - плетешок, полотнянка, насновка, сетка.

1 - полотнянка, 2 - процесс плетения насновки, 3 - сетка.

Плетешок выполняется двумя парами коклюшек и часто украшается ОТБИВНЫМИ петельками. Отвивную петельку можно сделать парой коклюшек с помощью булавки. Булавку пропускают под крайнюю нитку, захватывают ею вторую нитку и вытягивают петлю. Затем ставят булавку в точку накола, после чего коклюшки осторожно утягивают и продолжают плести дальше.

Полотнянка выполняется несколькими нарами коклюшек. Принцип переплетения ниток в ней тот же, что и в ткани полотняного переплетения,- отсюда и название.

Пары, идущие вдоль рисунка, называются долевыми, а пара, переплетающая их - ходовой. После сплетения ходовой пары с крайней долевой ставят булавку, ходовую пару огибают вокруг булавки и перевивают два раза. Затем снова переплетают ходовую пару последовательно со всеми долевыми в обратном направлении.

Кружево пико и его сколок.

Насновки - овальные или прямоугольные элементы кружева. Плетутся они очень плотно. Выплетают насновки двумя парами коклюшек, навешенными на одну булавку. Из четырех ниток три продольные служат основой, а четвертая переплетает их. Последовательность плетения овальной насновки показана на рисунке. Чтобы получить правильную форму насновки, в начале и конце плетения разводите крайние коклюшки на малый угол, а в середине - побольше. Нитки нужно держать натянутыми, особенно крайние, а ходовую утягивать осторожно, чтобы она ложилась свободно, создавая необходимую плотность.

Сетка - более прозрачное плетение, чем полотнянка, хотя выполняется она по тому же принципу. Нитки в сетке располагаются по двум диагоналям, пересекаясь по горизонтали одной из коклюшек ходовой пары, которая последовательно сплетается в ползаплета с перевитыми долевыми парами и только с обеими крайними - в полный заплет.

Русские кружева. Воротник. Авт. Н. Груничёва.

Набив немного руку на основных элементах, можно переходить к плетению кружева, которое будет сочетать в различных вариантах эти элементы. Начнем с так называемого парного кружева. Обычно оно состоит из кромки, основного узора и фестона.

Кромку, как и полотнянку, выплетают из нескольких долевых нар и одной ходовой. Варианты кромки отличаются друг от друга главным образом количеством долевых пар, перевивов и переплетений.

Основной узор расположен в центральной части кружева и состоит из различных геометрических фигур - квадратов, треугольников, ромбов. Заполняются эти фигуры в основном описанными нами элементами - плетешком, полотнянкой, насновкой, сеткой.

Фестон - нижняя зубчатая кайма кружева. В ажурном кружеве фестон может состоять из одних плетешков. Может быть фестон и в виде непрерывной извитой ленты из сетки или полотнянки, оканчивающейся округлыми зубцами. Можно выплести фестон из зубцов, соприкасающихся в одной точке.

Воротник. Авт. Н. Груничёва.

При плетении парного кружева количество пар коклюшек от начала и до конца не меняется. Булавки, закрепляющие сплетение двух пар нитей, ставятся точно и прямо в точку накола. Наклонное положение булавок может исказить узор. Подушка находится на подставке все время в горизонтальном положении.

Для начала попробуйте сплести плетешковое кружево пико, которое выполняется восемью парами коклюшек. Оно состоит из кромки с тремя долевыми парами и одной ходовой и простейшего фестона из четырех пар, которые образуют два ряда плетешков, пересекающих друг друга. Для этого кружева можно взять нитки № 40. Кромка выплетается одновременно с фестоном.

Плетешки внутреннего ряда фестона сплетаются с ходовой парой кромки через одну точку накола в полный заплет. Таким же образом сплетаются с внутренними плетешками плстешки наружного ряда фестона. Плетешки дополняются ОТБИВНЫМИ петельками.

Таким кружевом можно украсить, например, воротничок и манжеты школьного платья.

Кроме парной техники плетения кружев, существует еще и сцепная техника. Чтобы вы получили представление о ней, мы поместили фотографию кружевного воротника. Но сцепная техника достаточно сложна, и в полной мере овладеть ею сможет, пожалуй, лишь тот, кто изберет кружевное дело своей профессией.

Рекомендуем прочитать:
П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы"
Художественные промыслы РСФСР
Бардина Р.А. "Изделия народных художественных промыслов и сувениры"
С.М.Темерин "Русское прикладное искусство"
Народное декоративное искусство РСФСР

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION