Художественная обработка дерева: Полхово-майданская игрушка

Ремесла | Декоративно-прикладное искусство (ДПИ) | ТЕХНОЛОГИИ | Художественная обработка дерева | Полхово-майданская игрушка

Полхово-майданская игрушка

Далеко шагнула слава российской расписной игрушки - семеновских и кировских матрешек, полхово-майданских тарарушек, марийских бочат... В каждом центре народного художественного ремесла сложились свои приемы росписи, особый облик изделий, собственные композиции, появились излюбленные мотивы.

Мы расскажем вам об основах технологии изготовления полхово-майданской игрушки.

Первый этап работы - токарный. Матрешки, бочата, круглые шкатулки, грибочки для штопки вытачиваются из дерева на токарном станке. Подробно о токарных работах говорится в предыдущей статье.

Зачищенную и отшлифованную мелкой наждачной бумагой поверхность деревянной игрушки нужно загрунтовать, чтобы краски не расплывались по расписываемой вещи. Грунт - крахмальный клейстер, разведенный до густоты сметаны. Грунтовать рекомендуется тампоном или губкой. Но в некоторых местах промыслов до сих пор грунтуют старинным способом: немного клейстера размазывают по ладоням, берут вещь и, перекатывая между рук, грунтуют.

Грунтовать нужно три раза. После каждой грунтовки изделия должны сохнуть около 15 часов при комнатной температуре.

Полхово-Майдан. Игрушка-свистулька. Горьковская обл. Бочонок. Авт. В. Субботина. Матрешка. Авт. Володины.

На хорошо просушенное изделие наносится контурный рисунок. На матрешке, например, рисуют личико, платочек, фартучек. На бочатах и шкатулках - цветы, веточки с листьями и ягодками, а нередко целые пейзажи. Раньше контуры наносили тонко очиненными гусиными перьями, а сейчас рисуют ученическими перьями - № 11, 12, 13. Они дают в зависимости от нажима линию разной толщины, что позволяет добиться красивого штриха.

При работе следует как можно меньше касаться пальцами загрунтованной поверхности, так как после окраски в этих местах могут проявиться их отпечатки.

Для росписи применяются водорастворимые анилиновые красители. Но не все, а только светостойкие. Из так называемых активных это ярко-желтый 53, ярко-красный 2Ж, ярко-фиолетовый. Из кислотных - красный 2Ж, зеленый Ж, зеленый, ярко-синий, фиолетовый С.

Разводить анилиновые красители нужно в горячей воде при температуре 70-80 градусов. Пропорция - 6-8 г красителя на 1 л воды.

Полхово-Майдан. Лошадка вороная. Лошадка белая. Конь буланый. Авт. Сентюревы.

Для окраски больших плоскостей используются большие беличьи кисти № 10-16, для росписи - небольшие кисточки №2-6 с хорошо сформированным кончиком, который позволит проводить мазки с ровными краями. Краска наносится в один прием, нельзя тереть кистью но одному и тому же месту.

При работе с анилиновыми красителями - и порошками и растворами - предохраняйте одежду и руки, так как краска оставляет трудно удаляемые яркие цветные пятна.

Сначала на изделие наносится желтый цвет - и на те места, где должен быть желтый, и на те, где потом будет красный и зеленый. Перекрывая затем желтый цвет ярко-красным или алым, вы получите интенсивно-красный цвет, перекрывая синим - получите ярко-зеленый.

После восьмичасовой сушки расписанные вещи отлакируйте лаком 4с или ПФ-231. В лак добавьте немного растворителя - подойдет, например, очищенный скипидар. Наносить лак можно кистью или пистолетом-краскораспылителем.

После лакировки просушите изделие при комнатной температуре в помещении, где нет сквозняков и пыли. После первой лакировки сушка длится 15 часов, после второй - сутки.

Рекомендуем прочитать: П.И.Уткин, Н.С.Королева. "Народные художественные промыслы" Основы художественного ремесла Барадулин В.А., Сидоренко В.Т. "Подсобные художественные промыслы России"

[AD]

|  | Copyright©1987-2004 VISION